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	ELEUTHERA 60
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
	


Общие характеристики:
Максимальная длина                           




           
 18.28 м
Максимальная ширина



          


   8.57 м
Осадка






   1.45 м
Высота над поверхностью воды






      24 м
Водоизмещение

                                          
18000  кг
Площадь парусности :


- Генуя






     70 м²

- Грот






    110 м²
Двигатель





         2 x 75 л/с
Емкости резервуаров :


Пресная вода





               825 л

Топливо






     600 л
ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА
Отделка: 

· Отделка стен:  Alcantara

· Деревянные детали интерьера выполнены из древесины Douka

· Стратифицированные пайолы с отделкой под дерево

· Кожаные диваны

Салон:

• Сдвижная дверь из оргстекла

• Панорамный вид

• Вентиляция осуществляется посредством двух открывающихся фронтальных люков

· Постоянный забор воздуха 
Камбуз:

· Камбуз U - формы
· 2 раковины из нержавеющей стали размерами 300x300 мм.

· Приспособление для сушки посуды
· Кран подачи холодной и горячей воды.
· Кран подачи морской воды.
· Газовая плита с четырьмя конфорками.
· 1 газовая духовка объемом 54 л.
· 1 холодильник 160 л, внутри – нержавеющая сталь.
· Многочисленные шкафы
· Место для размещения посудомоечной машины. 

· Барная стойка
· Галогеновые светильники
· Вытяжка над плитой
Столовая :

· 1 диван на 8 человек, 2 пуфа напротив
· 1 деревянный стол на 10 человек.
· За диваном расположены книжные полки
· Светильники
Салон :

· 1 диван на 5 человек
· 1 небольшой стол
· За диваном расположены полки
Штурманский стол:

· Деревянный штурманский стол с отделкой из кожи.
· Место для хранения навигационных карт.
· Место для размещения электротабло и навигационных инструментов.
· Выдвижные ящики под столом
· Кожаное кресло
· Светильник
ПАЛУБНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Пост рулевого управления :

· Сиденье рулевого
· Большая инструментальная консоль
· Ветровое стекло
Кокпит:

· Диван (3 человека) + диван (4человека), сиденья диванов покрыты тиком
· Тиковый стол в кокпите
· Диван (6 человек) + диван  (2 человека) вокруг стола, сиденья диванов покрыты тиком
· 2 вместительных рундука за диваном (6 человек) с местом для хранения газового баллона
· 2 рундука для хранения спасательных плотов
Передняя палуба :

· Большой рундук с тремя отделениями, два из них для якорей, с местом для хранения фалов

Два технических отсека :

· Место для размещения инструментов
· Место для размещения генератора, кондиционера, опреснителя, компрессора

· Неоновые светильники
· Моторные отсеки :

· Звукоизолированные моторные отсеки
ДВИГАТЕЛЬ :

· 2 двигателя 75 л/с
· Валовая линия
· 2 трехлопастных винта
· Фильтр морской воды
· Полное инструментальное табло для двух двигателей на пульте управления
· Счетчик часов
Система подачи топлива :

· Алюминиевый резервуар 600 л 
· Индикатор уровня топлива на штурманском столе
· Фильтр-сепаратор + топливный фильтр
ВОДОСНАБЖЕНИЕ :

· 3 пластиковых бака для воды 275 л каждый 

· Индикатор уровня воды на штурманском столе

· Помпа подачи пресной воды
· Система для сбора дождевой воды
· 2 бойлера 40 л каждый
· 1 трюмная помпа в каждом моторном отсеке

· 1 трюмная помпа в каждом корпусе

· Система автоматического включения трюмных помп
· Ручная помпа откачки воды в кокпите
· 1 холдинг-танк в каждом корпусе
· Помпы откачки сточных вод из холдинг-танков

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО :

· Аккумулятор для запуска двигателя по левому борту 100 а/ч 12В + Аккумулятор для запуска двигателя по правому борту 100 а/ч 12В 

· 2 генератора 80 а/ч 12V для подзарядки двух аккумуляторов для запуска двигателя

· Couplage manuel de secours entre les 2 parcs de batterie moteur

· Сервисные аккумуляторы 320 А/ч 24В по левому борту + Сервисные аккумуляторы 320 А/ч 24В по правому борту 
· 2 генератора 75А 24В для подзарядки сервисных аккумуляторов
· Couplage manuel de secours entre les 2 parcs de batteries service

Электропроводка 24В :

· Предохранители в пяти водонепроницаемых отсеках
· Электротабло 12В

· Место для размещения тумблеров для дополнительного оборудования
Навигационные инструменты:

· Навигационный центр, включающий в себя лаг, спидометр, эхолот, указатель силы и направления ветра

· Антенна VHF
· Гидравлическая помпа 24 в для автопилота

ПАРУСА И ТАКЕЛАЖ :

Мачта и гик :

· Алюминиевые мачта и гик, покрытые белым лаком
· Полный комплект стоячего такелажа
· Бегучий такелаж
· Стопора для всех фалов
· 1 электрическая лебедка 46ST для грото-фала и взятия рифов, 1 лебедка 44ST стаксель-фала и спинакер-фала

· drisses de génois/spi

· Навигационные огни
· Прожектор для палубы
Паруса :
· Грот со сквозными латами, генуя на закрутки 

· Закрутка Генуи
ДРУГОЕ ОСНАЩЕНИЕ :

· Гидравлическая система управления
· Аварийный румпель
· Путевой компас
· 3 ручки лебедки
· Носовые и кормовые рейлинги, леерные стойки с двумя рядами леерных ограждений

· Кормовая платформа
· Трапик для купания + душ с холодной водой
· 2 шлюп-балки (нагрузка 300 кг на каждую)  со стопорами и лебедкой
· 7 швартовых уток
· Электрический брашпиль 1500 Вт
· Трап с тиковыми латами
· Сеть между поплавками

· Набор запасных частей
· 2 слоя антиобрастающего покрытия
Стандартно используемые марки :
- Двигатель : YANMAR
- Люки и иллюминаторы : GOÏOT
- Мачта : Z. DIFFUSION
- Паруса : INCIDENCES
- Закрутка : PROENGIN
- Лебедки, блоки, погоны и каретки : HARKEN
- Стопора : SPINLOCK

- Брашпиль : LOFRANS’

- Холодильники : INDEL et C.L.D.

- Газовые плиты : DE DIETRICH

- Навигационный центр : AUTOHELM

